include "mkfloppy.inc"
;// insert boot sect
file "fat1x/bootsect.bin", 512

; fat1
db 0F0h, 0FFh, 0FFh, 9*512-3 dup 0
; fat2
db 0F0h, 0FFh, 0FFh, 9*512-3 dup 0

; root
dent kordldr, "KORDLDR F1X", FA_ARC
dent kord, "KORD       ",FA_DIR
dent kolibri, "KOLIBRI    ",FA_DIR
; ...

rb 33*512-$
;///////////////////////////
defdir kord
{
dent loader, "LOADER     ", FA_ARC
dent ini,"STARTOS INI", FA_ARC
}

defdir kolibri
{
dent kolibri_ldm, "KOLIBRI LDM", FA_ARC
}


; data
stof kordldr, "fat1x/kordldr.f1x"
stod kord,root

stof loader, "../loader"
stof ini,"../startos.ini"

store dword ini_base/512+1 at ini_base+1F8h
store word (ini_size+511)/512-1 at ini_base+1FCh
store word 220h at ini_base+1FEh

stod kolibri,root
stof kolibri_ldm, "../kolibri_ldm/bin/kolibri.ldm"
store dword kolibri_ldm_base/512+1 at kolibri_ldm_base+1F8h
store word (kolibri_ldm_size+511)/512-1 at kolibri_ldm_base+1FCh
store word 220h at kolibri_ldm_base+1FEh


; ...
rb 2*80*18*512-$