Немного переделал драйвер звука для чипа SIS  

-добавил подключение PCI устройства к контроллеру прерывания
 (БИОС неназначил номер прерывания) назначается IRQ 5
-изменил чтение регистра кодека (считывание и запись производится через 'семафор')

в остальном оставил все как есть :)

 SIS.obj - просто бинарник
 sis.asm - исходник
 codec.inc - (добавил номер определения своего кодека)


G@K
